Configurar interfaz LTE

Para configurarlo vamos a Interfaces/LTE APNs ====

Para Vodafone

name → Vodafone

APN → ac.vodafone.es

IP Type → IPv4

Use Peer DNS →true

Add default route → true

Authentication → CHAP

user→vodafone

password→vodafone

Interfaz LTE

https://soporte.syscom.mx/es/articles/2381987-mikrotik-configuracion-modem-lte