Wake on land

Para activar el WOL en un equipo hay que activarlo en la BIOS del equipo y después necesitamos una herramienta tipo mc-wol (http://www.matcode.com/wol.htm)o dameware para y conocer la dirección mac de la tarjeta para activarlo remotamente

Para iniciar el equipo remotamente

Si estamos en la misma red que el equipo

Desde una consola lanzamos MC-WOL <mac de la tarjeta de red> . Por ejemplo

MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2

Si estamos en otra red distinta de donde está el equipo

MC-WOL <mac de la tarjeta de red> /a <dirección del broadcast de esa red>.

MC-WOL 00:01:02:5C:A1:B2 /a 192.168.1.255

No todas las redes tienen permitidos enviar desde otra red distinta el Magic Packet
en Dameware también hay que definir el puerto, que suele ser 32767, 65535 o el 0

Otros programas

http://sourceforge.net/projects/aquilawol/