Pasos después de instalar el sistema

Si no tienes conexión

Por defecto en Centos 6 el adaptador eth0 no está activo, para activarlo hay que editar el fichero /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y cambiar las siguientes líneas: Por DHCP

ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="dhcp"

o bien podemos poner la ip fija

ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=208.67.222.222
DNS2=208.67.220.220

Si usas un proxy

Añadir la siguiente línea al fichero /etc/yum.conf

proxy=http://ip_proxy:puerto

Añadir el repositorio Centos Continuous Release (CR)

Debido a que este repositorio contiene las actualizaciones que corrigen problemas de seguridad y de corrección de errores, es muy recomendable instalarlo en los servidores con Centos.

Para instalar el repositorio

yum install centos-release-cr