Se puede instalar Android de dos formas:

En la tarjeta SD (al reiniciar podemos elegir entre windows o Android)

en la nand

El proceso para instalar Android en el HTC HD es el siguiente:

Instalar el HSPL v 2.08 (una vez instalado ya no hace falta volver a instalarlo para cambiar de rom)

Instalar una radio compatible →2.15

Instalar la ROM → 3.14

Hay dos métodos para poner android en la nand

DAF mediante MAGLDR

CWR (mejor)

Modo Bootloader

Apagar

Pulsar bajar volumen y encender el móvil hasta aque aparezca una pantalla tricolor

Para cerrar el bootloader, reiniciar pulsando el botón rojo que está detras de la tapa trasera o bien quitar la batería

Soft Reset

SR → pulsar botón rojo o quitar batería

Hard Reset

Se pierde todo

Apagar

Pulsar subir y bajar volumen al mismo tiempo y encender

Sale la pantalla tricolor y se pueden soltar los botones

Pulsar subir volumen para hacer el Hard Reset (cualquier otro cancela)

mgldr

Para entrar en el mgldr apagar y al encender dejar pulsado el botón de encendido

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=166537

Tutorial básico

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94543

Tutorial MTTY

Este programa se usa para borrar la rom antes de instalar otra para no tener problemas http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94794

Hacer rel root permanente

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953

Enlaces

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=200150