EL MODELO OSI DE SIETE NIVELES

El modelo de Referencia OSI describe el flujo de datos entre la conexión física a la red y la aplicación del usuario.

Nivel OSI	Descripción	Unidades de datos	Hardware Asociado
Nivel 7	Aplicación	Mensajes
Nivel 6	Presentación
Nivel 5	Sesión
Nivel 4	Transporte	Datagramas y segmentos
Nivel 3	Red
Nivel 2	Enlace de Datos	Datos–trama	Bridges Hubs Inteligentes Tarjetas de Red
Nivel 1	Físico Bits	Hubs y Repetidores. Conectores del medio de transmisión Modem y Codecs

El Nivel Físico

El nivel físico define:

Estructuras físicas de la red

Especificaciones mecánicas y eléctricas para la utilización del medio de transmisión.

Normas de codificación y sincronización horaria de la transmisión de bits.

Nivel OSI	Temas
Físico	Tipos de conexión	Punto a Punto Una conexión punto a punto es un enlace directo entre dos dispositivos Multipunto. Una conexión multipunto es un enlace entre tres o más dispositivos.
Topología Física Es la forma en que esta estructurado el medio.	Bus Anillo Radial Combinada Celular
Señalización digital Se denomina señalización a los métodos de utilización de la energía eléctrica para comunicación. Utilizan dos niveles uno alto y otro bajo para representar los datos Utiliza dos métodos de modulación:	Estado Actual Miden la presencia o ausencia de un estado o señal característica. Transición de Estado Miden la transición entre dos voltajes o estados.
Señalización Analógica Utiliza niveles discretos para representar los datos. \\Utiliza dos métodos de modulación:	Estado Actual: CAMBIO DE AMPLITUD (ASK) CAMBIO DE FRECUENCIA (FSK) Transición de Estado: CAMBIO DE FASE (PSK)
Sincronización de bits	Asíncrono Sincrónico
Uso del Ancho de Banda	Banda Ancha Banda Base
Multiplexación	División de frecuencia División de tiempo División estadística de tiempo