http://blog.smaldone.com.ar/2006/11/21/tutorial-sobre-tcpip/

La dirección IP es un valor de 4 bytes (32 bits) que se interpreta de la siguiente forma: W.X.Y.Z <Dirección de red, dirección de ordenador > Hay cinco clases de direcciones IP:

Red A -> W -> 0XXXXXXX -> 00000000 – 01111111 -> 0-126 (ojo es de 0 a 126 ya que la 127 está reservada)