Configuración del Fax en Issabel

Paso 1

Para configurar el fax en Issabel lo primero es verificar que el servicio está instalado y en ejecución. Nos validamos como administrador en nuestra centralita y vamos a Sistema→Dashboard→Dashboard

Paso 2

El siguiente paso sería crear una extensión del tipo dispositivo IAX2 genérico Pinchamos en PBX→Configuración PBX→Extensiones y añadimos una nueva extensión que tienen que ser obligatoriamente del tipo IAX2 Ponemos el número de extensión y dejamos los valores por defecto, excepto los de idioma que ponemos es, secret que ponemos una contraseña y los de grabación de llamadas que los deshabilitamos Una vez que hemos guardado y aplicado los cambios deberemos de volver a editar la extensión para cambiar a NO el campo requierecalltoken

Paso 3

Una vez creada la extensión vamos a la opción Fax→Fax Virtual→Nuevo Fax Virtual Rellenamos los siguientes campos:

Nombre del fax virtual → nombre que le vamos a dar a nuestro fax

Correo asociado→ correo asociado para recibir fax

Extensión de fax (IAX)→ ponemos el número de la extensión IAX que creamos para el fax.

Secreto (IAX) → la contraseña que pusimos al crear la extensión del fax

Código país → depende del país .en mi caso 34

Código área→depende de la zona. En mi caso 928

Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=Ij-9f_T7hPI