ISCSI en Nakivo

En Linux el usuario bhsvc de NAKIVO Backup debe de pertenecer al grupo root y debe de ser su grupo primario.Para ello seguir estos pasos: aañandir el usuario bhsvc al grupo root sudo usermod -a -G root bhsvc Hacer al grupo root el grupo primario del usuario *bhsvc** sudo usermod -g root bhsvc

Añadimos a la máquina virtual una tarjeta vxnet3

Iniciamos sesión por consola y editamos /etc/network/interfaces

añadimos la dirección ip de la segunda tarjeta

auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.17.1.217
netmask 255.255.255.0

reiniciamos la red

/etc/init.d/network restart

Buscamos los destinos iscsi

iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.17.1.11:3260

logueamos en los destinos

iscsiadm -m node -l

Para ver los nuevos dispositivos ejecutamos

fdisk -l

o mejor

parted -l

creamos el punto de montaje

mkdir /mnt/iscsi

y en nuestro caso montamos el volumen donde vamos a guardar las copias

mount -t ntfs /dev/sdd2 /mnt/iscsi/

Ahora desde la interfaz web de nakivo agregamos un nuevo repositorio

Referencias

http://www.cyberciti.biz/tips/rhel-centos-fedora-linux-iscsi-howto.html