Lector RFID

En esta práctica vamos a utilizar un ESP8266-12E y el módulo RC522, para construirnos un lector de tarjetas de identificación por radio frecuencia (RFID)

Módulo RC522	NodeMCU	ESP8266
1→ Vcc
2→ RST	D8	D4
3→ GND
4→ IRQ
5→ MISO	D12	D6
6→MOSI	D11	D7
7→SCK	D13	D5
8→SDA	D10	D8