Wemos

EL patillaje de un wemos lo podemos encontrar en http://escapequotes.net/wemos-d1mini-arduinoide/

Pin	Function	ESP-8266 Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.3V input	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO,Pull-up	GPIO0
D4	IO,pull-up, BUILTIN_LED	GPIO2
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13

D8 IO,pull-down, SS GPIO15 G Ground GND 5V 5V – 3V3 3.3V 3.3V RST Reset RST