Modificar la ip de la Service Console

Entramos en la consola del ESX presionando ALT+F1

Ejecutamos

esxcfg-vswif -i <nueva ip> -n <máscara> vswif0

reiniciamos el servicio

/etc/init.d/mgmt-vmware restart

Para crear nuevos certificados

Para crear certificados nuevos para cuando le cambiamos el nombre dns a la máquina

create certificate

Copiar una MV a otra máquina

Para hacer esto necesitamos copiar en la máquina ESX las siguientes herramientas: dd y netcat o ttcp

dd if=/dev/hda bs=1M | netcat 10.0.1.136 5001

en la otra máquina destino previamente debemos tener el netcat a la escucha para ello ponemos

netcat -l 5001 | dd of=/dev/sda1

Otra forma de hacer esto mismo es iniciando la conexión desde la máquina que este detras del cortafuegos máquina que tienen los datos a exportar

dd if=/dev/sda bs=1M | netcat -l -p 5001

La otra máquina que recibe los datos y que al estar detras de un cortafuegos inicia la conexión

netcat 10.0.1.200 5001 | dd=of/dev/sda1