Instalar Driver tarjeta Broadcom

vamos a la página de descargas para vsphere. https://my.vmware.com/group/vmware/info?slug=datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_5 Elegimos nuestra versión de vsphere →5.5 y pulsamos sobre la pestana Drivers&Tools→Driver Cds y descargamos el driver adecuado. En nuestro caso el Vmware ESXi 5.5 Driver CD for Broadcom

En nuestro caso nos bajamos el archivo tg3-3.136h.v55.1-1830969.zip que lo descomprimimos en una carpeta.

Aunque el paquete se puede instalar directamente en el esxi nosotros lo vamos a instalar usando el update manager del vcenter.

Vcenter→update Manager → Pestaña Patch Repository → Import Patches →y cogemos el fichero tg3-3.136h.v55.1-offline_bundle-1830969.zip que está dentro de la carpeta donde descomprimimos

Una vez en nuestro repositorio ya sólo bastaría con crear una nueva baseline o añadirla a una ya existente. En nuestro caso creamos una nueva baseline y se la asociamos a los esxi que tengan ese tipo de tarjeta.

Buscar Driver

Otra opción para encontrar el driver adecuado es ir a Vmware Compatibility Guide http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php y realizar la búsqueda según el criterio deseado. Con

ethtool -i vmnic0

podemos saber la versión del driver que tenemos instalado

Por ejemplo en el caso de las tarjetas de red podemos buscar por los campos

VID→Vendor ID

DID→Device ID

SVID→Sub-vendor ID

SSID→Sub Devide ID

Normalmente sólo tenemos que poner los dos primeros para realizar la búsqueda

Esos parámetros se pueden obtener conectandonos por consola a ESXi y ejecutar el siguiente comando

vmkchdev -l grep "vmnic"

y nos saldrá una pantalla similar a esta <box> ~ # vmkchdev -l | grep “vmnic” 0000:05:00.0 14e4:164c 1028:01b2 vmkernel vmnic0 0000:09:00.0 14e4:164c 1028:01b2 vmkernel vmnic1 0000:0d:00.0 14e4:164c 14e4:164c vmkernel vmnic2

VID:DID SVID:SSID

</box>

Referencias

http://adriank.org/how-to-update-intelbroadcom-network-drivers-on-esxi-45/