DHCP

Para habilitar el reenvio del DHCP debemos de habilitar en el cortafuegos los puertos 67 (bootps) y 68 (bootpc).

Cambiar máscara Ámbito

Si tenemos un ámbito definido en el dhcp y queremos cambiarle la máscara no nos va a dejar ya que el campo aparece bloqueado. Para poder cambiar las máscara tenemos que hacer lo siguiente.

Hacemos una copia de seguridad

netsh dhcp server \\miservidorDHCP scope Ámbito dump>c:\Ruta\fichero.txt

Editamos el fichero.txt y modificamos la máscara del ámbito

Borramos el ámbito del servidor DHCP

Importamos el fichero.txt modificado al servidor.

En teoría debería de hacerse con

netsh dhcp server import C:\ruta\fichero.txt all

pero en mi caso me daba un error de solicitud no compatible y para poder importar el fichero ejecuté

netsh exe c:\temp\fichero.txt

Filtrado DHCP

http://blogs.technet.com/b/teamdhcp/archive/2007/10/03/dhcp-server-callout-dll-for-mac-address-based-filtering.aspx

http://maresp85.blogspot.com/2009/11/como-filtrar-direcciones-mac-en-el-dhcp.html