Rutas en Windows

a veces tenemos dos o más adaptadores de red con distintas ip, por ejemplo en el caso de tener adaptadores ISCSI, y nos vemos obligados a añadir rutas en el propio equipo para ello ejecutamos

route add -p <red_destino> mask <máscara> >ipgateway>

con la opción -p la dejamos persistente