ISCSI en Nakivo

Linux: the user 'bhsvc' of NAKIVO Backup & Replication Transporter must belong to the group 'root' and it must be his primary group. To achieve this, please perform the following steps: Add the 'bhsvc' user to the group 'root': sudo usermod -a -G root bhsvc Make the 'root' group primary for the user 'bhsvc': sudo usermod -g root bhsvc

Añadimos a la máquina virtual una tarjeta vxnet3

Iniciamos sesión por consola y editamos /etc/network/interfaces

añadimos la dirección ip de la segunda tarjeta

auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.17.1.217
netmask 255.255.255.0

reiniciamos la red

/etc/init.d/network restart

Buscamos los destinos iscsi

iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.17.1.11:3260

logueamos en los destinos

iscsiadm -m node -l

Para ver los nuevos dispositivos ejecutamos

fdisk -l

o mejor

parted -l

creamos el punto de montaje

mkdir /mnt/iscsi

y en nuestro caso montamos el volumen donde vamos a guardar las copias

mount -t ntfs /dev/sdd2 /mnt/iscsi/

Ahora desde la interfaz web de nakibo agregamos un nuevo repositorio

Referencias

http://www.cyberciti.biz/tips/rhel-centos-fedora-linux-iscsi-howto.html