Cabinas Equallogic

Cambiar de grupo

camiar la cabina de grupo significa perder todos los datos existentes en ella

Para añadir la cabina a un grupo existente nos conectablos por cable serie al puerto serial 0 de la cabina, con los siguientes parámetros:

9600 baud

One STOP bit

sin paridad

8 data bits

No hardware flow control

Nos validamos con el usario grpadmin y la contraseña (por defecto también es grpadmin)

Una vez validados ejecutamos el comando setup para añadir la cabina al grupo existente

http://psonlinehelp.equallogic.com/V3.3/adding_members_to_an_existing_group.htm

Problemas

Si tenemos problemas en la cabina Equallogic ejecutar mediante ssh el siguiente comando Esto nos va a generar en la raiz de la cabina unos ficheros con extensión dgo. Copiarlos al escritorio mediante scp

Para cambiar la ip del grupo, antes hay que poner una de las tarjetas ethernet de la cabina dentro de la nueva subred y despúes ya podremos cambiar la ip del grupo

Actualizar

Lo normal es que hay que ir pasando de versiones gradualmente, por ejemplo, si estamos en la 5.02 →5.08 →5.1.2 →5.2.5 →6.0.2

Según tu modelo hay que ver si hay algún cambio más antes de pasar de versión, como por ejemplo actualizar el firmware de los discos
Al actualizar la cabina a cada versión nos pide reiniciar la cabina, en caso de tener dos controladoras no hay problema ya que no se pierde servicio
la actualización del firmware de los discos tampoco implica perdida de servicio

Replicación

http://vmpete.com/2010/04/30/replication-with-an-equallogic-san-part-1/

http://vmpete.com/2010/05/13/replication-with-an-equallogic-san-part-2/

Referencias

http://michaelellerbeck.com/2009/11/23/so-you-bought-an-equallogic-san-now-what-part-one/