Domoticz

http://domoticz.com

Instalación

Instalamos la imagen de Raspbian en la raspberry

Configuramos la instalación de Raspbian para poder instalar domoticz, siguiendo las instrucciones de https://www.domoticz.com/wiki/Preparing_RaspberryPI_(Debian-Wheezy)_for_Domoticz

Instalamos domoticz https://www.domoticz.com/wiki/Installing_and_running_Domoticz_on_a_Raspberry_PI

la forma más sencilla es ejecutar

Una vez instalado para al acceder dashboard sería con http://ip:8080 o https://ip:443

Añadir nuestro primer dispositivo

Vamos a añadir una cámara ip para poder controlarla desde nuestro dashboard. Para ello vamos a seguir las instrucciones de https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup

Para añadir una cámara vamos al Dashboard . Configuración→ Más opciones → Cámaras

Referencias

https://www.domoticz.com/wiki/Camera_Setup#IP_Camera