4. Riego Independiente

En este proyecto vamos a realizar un sistema de riego independiente de una toma de agua. Lo que haremos será conectar el arduino a un recipiente, garrafa, bidón, etc y mediante un motor sacaremos el agua del mismo para regar nuestras plantas. Está basado en un proyecto realizado por Guillermo en la página http://webdelcire.com/wordpress/archives/2471

Materiales

Arduino

Bomba agua sumergible . Buscar en Internet (5 x DC 3v 6v Mini Micro Submersible Water Pump)

LCD Shield

sensor temperatura y humedad DHT11

sensor humedad de tierra FC-28

mangueras

caja estanca

motor 5V

Las conexiones son las siguientes:

Dispositivo	Conexión 1	conexión2	Conexión 3
FC28	Vcc→+5V placa	GND→ GND placa	A0 →nano A1
DHT11	pin1 →+5v placa	pin2→nano D2	pin4→GND
Resistencia 10k	+5vplaca	DHT11 pin2
Led verde	nanoD10	GND
Led rojo	nano d11	GND
Motor	nano D12	GND
LCD	pin4→nano d4	pin5→nano d5	pin6 →nano d6
LCD	pin7→nano d7	pin8→nano d8	pin9→nano d9
LCD	5v→+5vplaca	gnd→gnd placa	A0→nano A0

Código

Referencias

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=303135.0

http://seguroeindustria.blogspot.com.es/2015/06/jar-arduino-para-mezclar-mi-pasion-de.html

http://webdelcire.com/wordpress/archives/2471

http://www.arielmax.com.ar/proyecto-arduino-riego-automatico-para-plantas/

http://trasteandoarduino.com/2014/07/07/electrovalvula-rain-bird-075-dv-controlada-por-internet-con-arduino/

http://www.trebol-a.com/2014/06/16/sistema-arduino-para-control-online-de-riego-y-mas/