Control de Acceso con ESP8266 y RFID

En este ejemplo vamos a utilizar un ESP8266 junto con un lector RFID para que nos abra la puerta de entrada. Para ello vamos a necesitar :

1 ESP8266-12E NodeMCU

Lector RFID RC522

Relé

Cerradura eléctrica

Referencias

http://www.leantec.es/blog/29_Control-de-acceso-con-Arduino-y-RFID-.html

https://carontepass.wordpress.com/2016/02/25/esp8266-wifi-rc522-relay/