Lector RFID

En esta práctica vamos a utilizar un ESP8266-12E y el módulo RC522, para construirnos un lector de tarjetas de identificación por radio frecuencia (RFID)

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo del modelos de Arduino que utilicemos tenemos que usar un pin u otro. La tabla con las equivalencias es la siguiente:

Módulo RC522	ESP8266-12E	ESP8266	Arduino
1→ Vcc	3V3	3V3	3V3
2→ RST	D8	D4	D9
3→ GND	GND	GND	GND
4→ IRQ
5→ MISO	D12	D6	D12
6→ MOSI	D11	D7	D11
7→ SCK	D13	D5	D13
8→ SDA	D10	D8	D10

El circuito quedaría de la siguiente forma:

El código para comprobar que se leen las etiquetas

Referencias

http://www.prometec.net/arduino-rfid/

https://github.com/miguelbalboa/rfid