Identificación de Componentes

Resistencias

Código de colores

Color	Valor
Negro	0
Marrón	1
Rojo	2
Naranja	3
Amarillo	4
Verde	5
Azul	6
Violeta	7
Gris	8
Blanco	9

Tolerancia

Color	porcentaje
Negro	1%
marrón	2%
oro	5%
plata	10%
sin banda	20%

Condensadores

Color	1º circulo	2º	3º	4º Tolerancia	5º Máxima tensión
Negro	-	1	20%	100
Marrón	1	1	10	1%	-
Rojo	2	2	100	2%	250
Naranja	3	3	1000	-	-
Amarillo	4	4	10000	-	400
Verde	5	5	100000	5%	-
Azul	6	6	1000000	-	630
Violeta	7	7	-	-
Gris	8	8	0.01	-
Blanco	9	9	0.1	10%	-
Blanco	9
La capacidad se lee en picofaradios

Diodos

La patilla más larga es el ánodo (+)

El lado achatado es el cátodo (-)