Wemos

EL patillaje de un wemos lo podemos encontrar en http://escapequotes.net/wemos-d1mini-arduinoide/

Pin	Function	ESP-8266 Pin
TX	TXD	TXD
RX	RXD	RXD
A0	Analog input, max 3.3V input	A0
D0	IO	GPIO16
D1	IO, SCL	GPIO5
D2	IO, SDA	GPIO4
D3	IO,Pull-up	GPIO0
D4	IO,pull-up, BUILTIN_LED	GPIO2
D5	IO, SCK	GPIO14
D6	IO, MISO	GPIO12
D7	IO, MOSI	GPIO13
D8	IO,pull-down, SS	GPIO15
G	Ground	GND
5V	5V	–
3V3	3.3V	3.3V
RST	Reset	RST