Router Asus

Vamos a cambiarle el firmware a un router asus rt-ac56U por el Asuswrt-Merlin.

Lo primero será irnos a la página principal del desarrollador para ver novedades y cambios http://www.lostrealm.ca/asuswrt-merlin.

Si venimos de alguna versión no oficial del firmware primero debemos de hacer un reseteo de fabrica.

Descargamos el firmware de http://www.mediafire.com/asuswrt-merlin/.

Abrimos nuestro navegador y vamos a la página de configuración del router https://192.168.1.1:8443

Configuración avanzada→administración→restaurar, guardar y cargar configuración y pulsamos sobre guardar una copia de nuestra configuración.

Configuración avanzada→administración→actualización del firmware y elegimos el fichero que previamente hemos descomprimido.

Una vez completada la actualización nos aparecerá un mensaje para que reiniciemos manualmente el router.

Software que podemos instalar

Transmission http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8696

http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20120812233116549&board_id=11&model=rt-n66u

Servidor web Cherokee http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8323

https://www.hqt.ro/how-to-install-new-generation-optware/

Entware

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware

Optware

http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/HomePage/

VPN

Ejemplo de como configuarar una VPN con hide my ass https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/204465447-Asus-VPN-Client-Setup-Merlin-firmware-

Referencias

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin

https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki

http://forums.smallnetbuilder.com/forumdisplay.php?f=42

http://forums.smallnetbuilder.com/forumdisplay.php?f=47

Listado de paquetes http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/mbwe-bluering/cross/stable/

http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/HomePage