Antenas

https://mum.mikrotik.com/presentations/PE19/presentation_6574_1550108720.pdf

Clasificación

Enlaces Punto Multipunto (PTMP)

Antenas Omnidireccionales

Antenas Sectoriales

Antenas de Panel

Antenas Isométricas

Antenas Asimétricas

Enlaces Punto a Punto (PTP)

Antenas de Panel

Antenas Yagi

Antenas Parabólicas

Antenas Cónicas

Consideraciones para la elección de antenas

Consideraciones para la elección de Antenas Ideales

Patrón de irradiación (Tipo)

Front to Back ratio

VSWR / ROE

Blindaje contra interferencia

Ganancia efectiva

Rango de frecuencia

Elementos de radiación

Angulo de apertura

Alineamiento de precisión

Ganancia en función a la distancia

Modelos de Antena para LTE

Antenas para frecuencias entre 699MHz – 3,8GHz con conector sma

Antena SXT R→ https://mikrotik.com/product/sxt_r

Antena https://mikrotik.com/product/hgo_lte_w

https://mikrotik.com/product/mant_lte_5o

2 antenas HGO-LTE-W tipo https://mikrotik.com/product/hgo_lte_w

Ejemplo Instalación

Instalación Antena → https://www.youtube.com/watch?v=Rn4CLCFfTLA