hdparm

Para mostrar datos, configurar y testear el disco duro (también cdroms) IDE se utiliza la utilidad hdparm. Ver el man para más parámetros y en debian /usr/share/doc/hdparm/

Comando	Descripción
hdparm -i -I /dev/hda	Muestra dos tipos de información.
hdparm -d /dev/hda	Muestra si está activado el modo dma.	Para activarlo pasarle -d 1.
hdparm -t -T /dev/hda	Testea la velocidad de transferencia en modo buffer y buffer-cache.
hdparm -c /dev/hda	Muestra si está activado el modo de transferencia de 32 bits.	Para activarlo pasarle -c 1.
hdparm -u /dev/hda	Muestra si está activado el modo de interrupciones no enmascaradas.	Para activarlo pasarle -u 1.