Actualizar Wolder miTab Advanced

Descargamos el firmware de actualización desde la página de wolder http://www.wolderelectronics.com/productos/actualizaciones-de-software/categoria-2-miTab

El paquete incluye los drivers, la imagen y la herramienta para actualizarla.

Los driver que vienen en la actualización de wolder dan problemas, sobre todo wn W8 y W10, por lo que lo mejor es instalar los del Rockchip que puedes encontrar por ejemplo en esta página http://chinagadgetsreviews.blogspot.ro/2013/11/download-rockchip-driver-assistant.html

Una vez que descargas los drivers los instalas y reinicias el equipo.

Arrancamos como administrador del equipo el programa FactoryTool que viene con la actualización de wolder. Con la tablet apagada mantenemos pulsada el botón de encedido y la de volumen + y sin soltar los botones conectamos el cable microusb y debería aparecer en uno de los puertos del programa FactoryTool.

Enlaces

http://chinagadgetsreviews.blogspot.com.br/2014/06/how-to-easily-install-rockchip-rockusb.html

como rootear wolder mytab advanced