VPLS

Una red vpls es una red privada virtual a nivel 2 OSI en la que la maquina cliente se conecta a una LAN Ethernet multipunto. A diferencia de otras tecnologias VPN: MPLS o L2TP que crean un túnel punto a punto.

De esta manera se pueden superar las limitaciones y reenviar por ejemplo las tramas VLAN muchos a muchos. MPLS ofrece interfaces Ethernet, eliminando las barreras de conexión de sedes. Con VPLS todos los servicios parecen estar en una misma LAN sin importar su ubicación física real.