Diagnosticar avería Lavadoras AEG y Electrolux

Artículo original de https://dplrepara.com/ https://www.youtube.com/channel/UCn8D0maLGNTztJvhYsO4W2A

Las lavadoras AEG y Electrolux tienen un test de diagnóstico para saber que componente está fallando. Para ello, por ejemplo en el modelo AEG 74850A hay que hacer los siguientes pasos:

Encender la lavadora con la tapa del ojo de buey cerrada.

Poner la rueda de selección de lavado en el primer tipo de lavado y pulsar durante varios segundos simultáneamente los botones de Start y Time hasta que aparezca en la pantalla “C11”.

Movemos el selector de programa hacia la derecha, una posición para empezar la primera prueba. Según vayamos moviendo el selector de posición irá probando los distintos componentes.

Cuando lleguemos a la posición 10 (descarga) nos mostrara los errores que tiene guardados en la memoria.

Para borrarlos pulsamos a la vez las teclas “Start” y “Tiempo” hasta que aparezca en la pantalla E00

Apagamos la lavadora. Al encenderla aparecerá en la pantalla “ELE” y la lavadora comenzará a hacer una prueba de lavado.

Para iniciar el lavado correctamente tendremos que volver el selector a la posición de apagado y volverla a encender.

Referencias

https://dplrepara.com/

https://www.youtube.com/watch?v=oxFRXSenD4A

https://www.youtube.com/channel/UCn8D0maLGNTztJvhYsO4W2A