Thinclient para escritorios VDI

Podemos usar una Raspberry o un pc viejo como thin client.

En este caso vamos a utilizar un equipo viejo para montarnos un thinclient que se conecte con nuestra infraestructura VDI.

Desde la página http://rpitc.blogspot.com.es/ Nos descargamos la versión RPITC x64 Live Distro. La pasamos a un USB y arrancamos desde el mismo.

Si queremos instalar está distribución en el disco duro del equipo sólo tenemos que arrancar desde el USB, abrimos una consola y ejecutamos

El usuario y password por defecto es rpitc/rpitc

SO para Thin Clients

https://wtware.com/