Sip.conf

El fichero sip.conf se definen tantos las extensiones SIP de la PBX como los enlaces SIP con otras centralitas de Voip.

Se definen las líneas como type=friend para las extensiones y type=peer para los enlaces.

si estamos conectando dos centralitas con las misma numeración en las extensiones, entonces el type debe de ser peer

Referencias

http://telefonia.blog.tartanga.eus/2019/04/07/configuracion-practica-de-asterisk-16-diferencias-entre-usar-typefriend-y-typepeer/

http://telefonia.blog.tartanga.eus/2017/05/09/configuracion-practica-de-asterisk-8a-parte-sip-trunk-entre-sistemas-asterisk/