Como poner el teléfono fijo de la casa en el móvil

En el router de casa asignar una ip fija al movil mediante la mac (este paso dependerá del router que tengas en casa)

Abrir en el router el puerto UDP 5060 a esa ip fija del móvil

Descargar zoiper en el móvil

Añadir cuenta y configurar sip con los siguiente:

nombre cuenta→ da igual

dominio→telefonica.net

usuario→número de nuestro teléfono fijo

contraseña→número de nuestro teléfono fijo

identificación de llamada→ el número de nuestro teléfono fijo

usuario autentificación → el número de nuestro teléfono fijo

usar outbound proxy →10.31.255.134:5070

Los parámetros de configuración dependen del proveedor de teléfono que tengamos en casa