WIFI

Tarjetas PCI

DLINK-G520 Chipset Atheros

WIFI USB

Edimax Bosslan

Router

Router a los que se les puede poner el firmware abierto DD-WRT

WRT 54 GS→serial CGN5

WRT54GL→serial C061

SL54GS→serial cjk0 y cjk11

Buffalo

WHR-G125

WHR-HP-G54

Más modelos e información en http://es.wikipedia.org/wiki/DD-WRT

PAra evitar interferencias entre puntos de acceso usar diferentes canales pero el mismo SSID