Rutas en Windows

a veces tenemos dos o más adaptadores de red con distintas ip, por ejemplo en el caso de tener adaptadores ISCSI, y nos vemos obligados a añadir rutas en el propio equipo para ello ejecutamos <sxh> route add -p <red_destino> mask <máscara> <ipgateway></sxh> Ejemplo <sxh> route add -p 172.18.17.0 mask 255.255.255.0 172.19.17.254</sxh>

con la opción -p la dejamos persistente

Para ver las rutas que tenemos <sxh>route print</sxh>

Referencias

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ee338480%28v=ws.10%29.aspx