Se puede instalar Android de dos formas:

En la tarjeta SD (al reiniciar podemos elegir entre windows o Android)

en la nand

El proceso para instalar Android en el HTC HD es el siguiente:

Instalar el HSPL v 2.08

Instalar una radio compatible

Instalar la ROM

Hay dos métodos para poner android en la nand

DAF mediante MAGLDR

CWR (mejor)

Para entrar en el mgldr apagar y al encender dejar pulsado el botón de encendido

Tutorial básico

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94543

Tutorial MTTY

Este programa se usa para borrar la rom antes de instalar otra para no tener problemas http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94794

Enlaces

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=200150