Se puede instalar Android de dos formas:

En la tarjeta SD (al reiniciar podemos elegir entre windows o Android)

en la nand

El proceso para instalar Android en el HTC HD es el siguiente:

Instalar el HSPL v 2.08 (una vez instalado ya no hace falta volver a instalarlo para cambiar de rom)

Instalar una radio compatible →2.15

Instalar la ROM → 3.14

Hay dos métodos para poner android en la nand

DAF mediante MAGLDR

CWR (mejor)

Modo Bootloader

Apagar

Pulsar bajar volumen y encender el móvil hasta aque aparezca una pantalla tricolor

Para cerrar el bootloader, reiniciar pulsando el botón rojo que está detras de la tapa trasera o bien quitar la batería

Soft Reset

SR → pulsar botón rojo o quitar batería

Hard Reset

Se pierde todo

Apagar

Pulsar subir y bajar volumen al mismo tiempo y encender

Sale la pantalla tricolor y se pueden soltar los botones

Pulsar subir volumen para hacer el Hard Reset (cualquier otro cancela)

Magldr

Para entrar en el magldr apagar y al encender dejar pulsado el botón de encendido

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=166537

Cambiar de ROM

Método 1

Copiamos la rom en la tarjeta sd del móvil

Encendemos el móvil dejando pulsado el botón de encendido

En el menú del MAGLDR elegir la opción AD REcovery

wipe data/factory reset

wipe cache partition

install zip from sdcard

choose zip from sdcard

una vez instalado volvemos al menú anterior y pulsamos sobre reboot

Método 2

apagar y encender dejando pulsado el botón de encendido

en el menú del Magldr seleccionar la opción USB Flasher

Conectar al ordenador con el cable usb

Ejecutar el archivo .exe de la ROM que nos hemos bajado

Tutorial básico

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94543

Tutorial MTTY

Este programa se usa para borrar la rom antes de instalar otra para no tener problemas http://www.htcmania.com/showthread.php?t=94794

Hacer rel root permanente

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953

Enlaces

http://www.htcmania.com/showthread.php?t=200150